Description

ELIOS ZK3.K1.E220.XY
Type: suspension lamp. Lampshade: acrylic glass. Metal parts: painted aluminium – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) or RAL 9005 (.45). Pendant: steel wire suspension with a transparent cable.
Voltage: 230V
IK code: IK06
Ballast: Driver
CRI:  >90
LED life: L80/F10 50000 hours
Watt: 18,2 W
Color temperature: 3000 K
Module luminous flux: 2378 lm
Luminaire luminous flux: 1922 lm
A: 220 mm
B: 85 mm
C: 1500 mm
Dali 2: Available
Emergency module: Available on inquiry
Bluetooth control: Available on inquiry
Sádrokarton: Available on inquiry
Weight: 1700 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu