Bezeichnung

ELIOS ZK3.K3.E220.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Metallteile: Aluminium lackiert – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) oder RAL 9005 (.45). Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 12,5 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 1691 lm
Luminaire luminous flux: 1366 lm
A: 220 mm
B: 85 mm
C: 1500 mm
Dali 2: Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 1700 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu