JUNO LED ZK.K4.J3.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre acrylique. Les pièces métalliques: aluminium laqué de couleurs variées, (combinaison) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38). Suspension: conducteur à part de couleur blanche X-01 ou noire X02-X23 renforcé par un câble en acier aux éléments.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 23,3 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 3197 lm
Luminaire luminous flux: 2528 lm
A: 360 mm
B: 360 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Sádrokarton: Disponible sur demande
Poids: 4400 g