Description

IZAR III I3.L4.900.XY
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre acrylique, front blanc (.92) ou noir (.93). Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 15,5 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 2184 lm
Luminaire luminous flux: 2003 lm
A: 900 mm
B: 80 mm
C: 40 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 2000 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu