IZAR III ZLI3.L3.1500.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: Acrylglas, Front weiß (.92) oder schwarz (.93). Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech. Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 26,5 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 3670 lm
Luminaire luminous flux: 3372 lm
A: 1500 mm
B: 80 mm
C: 2000 mm
D: 40 mm
Dali 2: Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 4200 g