Bezeichnung

ZERO ZL3.K1.Z500.Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9006 strukturiert. Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 44,5 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 5810 lm
Luminaire luminous flux: 4533 lm
A: 500 mm
B: 90 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Verfügbar
Korridor-Funktion: Verfügbar auf Anfrage
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 5800 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu