POLARIS ZT ZT.P3.600.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80), inox (.83) ou laiton (.84). Suspension: tube.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 55,7 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 8480 lm
Luminaire luminous flux: 7632 lm
A: 600 mm
C: 1000 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Disponible sur demande
Poids: 13900 g