ALFA ZK1.L1.200.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61). Závěs: bílý nebo černý kabel.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
CRI: >80
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 8 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 656 lm
Světelný tok svítidla: 558 lm
A: 200 mm
B: 2000 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Fázové stmívání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 1400 g