Bezeichnung

ALFA ZK1.L1.200.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60) oder RAL 9005 (.61). Federung: weißes oder schwarzes Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
CRI: >80
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 8 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 656 lm
Luminaire luminous flux: 558 lm
A: 200 mm
B: 2000 mm
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Phasendimmen: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 1400 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu