Description

ALFA ZK1.L1.200.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61). Suspension: câble blanc ou noir.
Tension: 230V
IK code: IK01
CRI: >80
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 8 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 656 lm
Luminaire luminous flux: 558 lm
A: 200 mm
B: 2000 mm
Track system: Disponible sur demande
Gradation de phase: Disponible sur demande
Poids: 1400 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu