Description

POLARIS ZTR ZTR.11.280.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73), RAL Laiton (.74) ou RAL Chrom (.77). Suspension: tube.
Tension: 230V
Douille: E27
Lampe: 1x100(77)W
A: 280 mm
B: 305 mm
C: 1000 mm
Track system: Disponible sur demande
Poids: 3400 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu