RETRO ZT ZT.11.R19.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74) nebo RAL Chrom (.77). Závěs: tyčový.
Napětí: 230V
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x100(77)W
A: 190 mm
B: 250 mm
C: 1000 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 3000 g