NOMIA BS34.K2.N34.XY
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: aluminium en peint - RAL blanc 9003 (.31), RAL noir 7021 (.33), RAL jaune 1018 (.35), RAL Argento dorato (.70) ou RAL Or (.71).
Tension: 230V
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 36 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 4659 lm
Luminaire luminous flux: 3122 lm
A: 340 mm
B: 80 mm
Dali 2: Disponible
fonction Corridor: Disponible sur demande
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 2500 g