POLARIS S BS19.L1.280.XY
Typ: lampa naścienna i sufitowa. Abażurek: szkło białe, ręcznie produkowane, trzy-warstwowe, satyn opal mat. Oprawa oświetleniowa: aluminium malowane – RAL biała 9016 (.41), RAL czarna 9005 (.45), RAL Miedź (.72), RAL Brąz (.73) lub RAL Mosiądz (.74).
Napięcie: 230V
IK kod: IK01
Układ zapłonowy: Driver
CRI:  >90
Życie LED: L80/F10 50000 godzin
Watt: 11,6 W
Temperatura barwowa: 3000 K
Module luminous flux: 1624 lm
Luminaire luminous flux: 1480 lm
A: 280 mm
B: 190 mm
C: 285 mm
Dali 2: Dostępne
Waga: 2500 g