Description

ALFA SR.11.200.X
Type: luminaire mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61).
Tension: 230V
Douille: G9
Lampe: 1x60W
A: 255 mm
B: 200 mm
C: 330 mm
Poids: 1500 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu