Description

GEO ZK4.14.G100.61
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9005 (.61). Suspension: câble noir.
IK code: IK01
Douille: G9
Lampe: 4x48W
A: 1700 mm
B: 950 mm
C: 150 mm
D: 150 mm
Poids: 5500 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu