Popis

ZED ZL5.20.Z100.X
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61). Závěs: bílý nebo černý kabel.
IK kód: IK01
Patice: G9
Světelný zdroj: 5x33W + 5x48W
A: 1050 mm
B: 570 mm
C: 1130 mm
Hmotnost: 11700 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu