Description

MAIA B ZK.L2B.M320.Y
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc. Suspension: conducteur à part de couleur blanche renforcé par un câble en acier aux éléments.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 14,5 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 2103 lm
Luminaire luminous flux: 1575 lm
A: 150 mm
B: 320 mm
C: 2000 mm
Module d'urgence: Disponible sur demande
Track system: Disponible sur demande
Sádrokarton: Disponible sur demande
Poids: 2800 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu