Popis

SEMILUNA ZT.11.S200.X
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronz (.73) nebo RAL Chrom (.77). Závěs: tyčový.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x60(46)W
A: 200 mm
C: 1000 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 2100 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu