Bezeichnung

SEMILUNA ZT.11.S200.X
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronze (.73) oder RAL Chrom (.77). Federung: Stahlrohr.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x60(46)W
A: 200 mm
C: 1000 mm
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2100 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu