SEMILUNA ZT.11.S200.X
Тип: подвесной светильник. Абажур: белое, выдувное вручную, трёхслойное, сатин опаловое матовое стекло. Металлические части: листовая сталь покрытая лаком РАЛ 9003 (.60), РАЛ 9005 (.61), РАЛ Брoнза (.73) или RAL Chrom (.77). Подвес: стержневый.
Hапряжение: 230V
ик код: IK01
Цоколем: E27
Лампа: 1x60(46)W
A: 200 mm
C: 1000 mm
Трек-системa: Доступно по запросу
Вес: 2100 g