Popis

GEO ZK2.11.GC.61R
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.61). Závěs: černý kabel.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: G9
Světelný zdroj: 1x48W
A: 400 mm
B: 955 mm
C: 1150 mm
D: 150 mm
Track systém: Dostupné
Hmotnost: 900 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu