ZED ZK2.L1.ZA.XY
Тип: подвесной светильник. Абажур: белое, выдувное вручную, трёхслойное, сатин опаловое матовое стекло. Металлические части: листовая сталъ покрытая RAL 9003 (.60) или RAL 9005 (.61) лаком. Подвес: белый или чёрный кабель.
Hапряжение: 230V
ик код: IK01
добавочное 	сопротивление: Driver
CRI:  >90
Жизнь СИД: L80/F10 50000 часов
Ватт: 10,1 W
Цветовая температура: 3000 K
Module luminous flux: 1358 lm
Luminaire luminous flux: 1132 lm
A: 400 mm
B: 955 mm
C: 1320 mm
Дали 2: Доступно
Bluetooth контроль: Доступно по запросу
Вес: 2000 g