ARCANE ZK.11.AR1.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál v kombinaci barev bílá/bílá (.01), bílá/tyrkysová (.08), bílá/žlutá (.11), šedá/bílá (.18), bílá/zelená (.19). Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.61). Závěs: černý kabel.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x75W (9W LED)
A: 210 mm
B: 310 mm
C: 1500 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Zavěšení do sádrokartonu: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 3300 g