PRIMA BS34.K3.P34.XY
Typ: lampa naścienna i sufitowa. Abażurek: szkło białe, ręcznie produkowane, trzy-warstwowe, satyn opal mat. Oprawa oświetleniowa: aluminium malowane RAL 9016 (.41), RAL czarna 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Brąz (.73) lub RAL Mosiądz (.74).
Napięcie: 230V
IK kod: IK01
Układ zapłonowy: Driver
CRI:  >90
Życie LED: L80/F10 50000 godzin
Watt: 23,3 W
Temperatura barwowa: 3000 K
Module luminous flux: 3052 lm
Luminaire luminous flux: 2045 lm
A: 340 mm
B: 120 mm
Dali 2: Dostępne
Czujnik ruchu: Dostępne na żądanie
Moduł awaryjny: Dostępne na żądanie
Sterowanie Bluetooth: Dostępne na żądanie
Waga: 2500 g