SEMILUNA SR.11.S200.X
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronze (.73) oder RAL Chrom (.77).
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1×60(46)W
A: 340 mm
B: 200 mm
C: 250 mm
Gewicht: 2900 g