Description

POLARIS ZK ZK.11.200.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80), inox (.83) ou laiton (.84). Suspension: conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 1x60(46)W
A: 200 mm
C: 2000 mm
Track system: Disponible sur demande
Sádrokarton: Disponible sur demande
Poids: 2200 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu