PRIMA BS34.12.P34.XY
Typ: lampa naścienna i sufitowa. Abażurek: szkło białe, ręcznie produkowane, trzy-warstwowe, satyn opal mat. Oprawa oświetleniowa: aluminium malowane RAL 9016 (.41), RAL czarna 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Brąz (.73) lub RAL Mosiądz (.74).
Napięcie: 230V
IK kod: IK01
Trzonek: E27
Lampa: 2x75(57)W
A: 340 mm
B: 120 mm
Czujnik ruchu: Dostępne na żądanie
Waga: 2500 g