Bezeichnung

PRIMA BS44.14.P44.XY
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: Aluminium lackiert – RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74).
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 4x75(57)W
A: 440 mm
B: 130 mm
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 4400 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu