Description

ZED SR.11.Z.X
Type: luminaire mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61).
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: G9
Lampe: 1x33W + 1x48W
A: 380 mm
B: 1025 mm
C: 200 mm
Poids: 3000 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu