Popis

OMNIA ZT2.12.K2.O2.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61)  nebo RAL 7016 (.62). Závěs: tyčový.
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 13,4 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 1930 lm
Světelný tok svítidla: 1499 lm
A: 605 mm
C: 420 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 5000 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu