Bezeichnung

IZAR C ZL1.IC.K1.150.91Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech. Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 9,6 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 1237 lm
Luminaire luminous flux: 1022 lm
A: 150 mm
B: 150 mm
C: 2000 mm
D: 150 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 1300 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu