Popis

IZAR C ZL1.IC.K2.330.91Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný. Závěs: lankový s transparentním kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 26 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 3488 lm
Světelný tok svítidla: 2820 lm
A: 330 mm
B: 330 mm
C: 2000 mm
D: 330 mm
Dali 2: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné na poptávku
Zavěšení do sádrokartonu: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 3700 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu