Description

IZAR C ZL4.IC.K1.600.91Y
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre acrylique. Luminaire: tôle en acier peint en blanc. Suspension: câbles d'acier avec câble transparent.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 46,1 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 5810 lm
Luminaire luminous flux: 4822 lm
A: 600 mm
B: 600 mm
C: 2000 mm
D: 600 mm
Dali 2: Disponible
fonction Corridor: Disponible sur demande
Capteur de mouvement: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Disponible
Poids: 14400 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu