Popis

PIA ZK1.L1.P150.Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný. Závěs: transparentní kabel.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
CRI: >80
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 4 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 352 lm
Světelný tok svítidla: 282 lm
A: 150 mm
B: 82 mm
C: 2000 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Fázové stmívání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 900 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu