Description

PIA ZK1.L1.P150.Y
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc. Suspension: câble transparent.
Tension: 230V
IK code: IK01
CRI: >80
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 4 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 352 lm
Luminaire luminous flux: 282 lm
A: 150 mm
B: 82 mm
C: 2000 mm
Track system: Disponible sur demande
Gradation de phase: Disponible sur demande
Poids: 900 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu