PIA ZK1.L1.P187.Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech. Federung: transparentes Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
CRI: >80
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 6 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 498 lm
Luminaire luminous flux: 398 lm
A: 187 mm
B: 108 mm
C: 2000 mm
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Phasendimmen: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 1300 g