Description

IZAR C IC.L1.330.XY
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre acrylique; verre acrylique, côtés blanc (.91) ou noir (.93). Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI: >80
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 11,3 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 1880 lm
Luminaire luminous flux: 1520 lm
A: 330 mm
Dali 1: Disponible
Dali 2: Disponible
fonction Corridor: Disponible sur demande
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 5200 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu