Bezeichnung

IZAR C IC.L2.330.XY
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: Acrylglas; Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93). Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI: >80
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 11,3 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1951 lm
Luminaire luminous flux: 1580 lm
A: 330 mm
Dali 1: Verfügbar
Dali 2: Verfügbar
Korridor-Funktion: Verfügbar auf Anfrage
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 5200 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu