Description

PIA S00.L1.P187.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
CRI: >80
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 6 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 498 lm
Luminaire luminous flux: 398 lm
A: 187 mm
B: 108 mm
Gradation de phase: Disponible sur demande
Poids: 1100 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu