Bezeichnung

LEDA S29.12.JS33.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte, Typ S37.xxx nur als Deckenleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 2×75(57)W
A: 330 mm
B: 290 mm
C: 200 mm
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2700 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu