Bezeichnung

IZAR C IC.L2.150.X
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93). Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI: >80
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 8,9 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1290 lm
Luminaire luminous flux: 1040 lm
A: 150 mm
Gewicht: 1200 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu