Description

LEDA S29.L2.JS33.Y
Type: luminaire de plafond et mural, type S37.xxx seulement en version de plafond. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 21,3 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 3476 lm
Luminaire luminous flux: 1858 lm
A: 330 mm
B: 290 mm
C: 200 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 2700 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu