Description

ALFA S00.L1.115.XY
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61).
Tension: 230V
IK code: IK01
CRI: >80
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 4 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 352 lm
Luminaire luminous flux: 264 lm
A: 110 mm
B: 115 mm
Gradation de phase: Disponible sur demande
Poids: 600 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu