POLARIS ZT ZT.11.400.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80), inox (.83) ou laiton (.84). Suspension: tube.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 1×150(116)W
A: 400 mm
C: 1000 mm
Track system: Disponible sur demande
Poids: 5200 g