Popis

IZAR R MAX ZL4.IR.L3.700M.91Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný. Závěs: lankový s transparentním kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 41 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 5970 lm
Světelný tok svítidla: 5196 lm
A: 700 mm
B: 180 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 13000 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu