Description

IZAR R MAX ZL4.IR.L4.700M.91Y
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre acrylique. Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc. Suspension: câbles d'acier avec câble transparent.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 41 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 6210 lm
Luminaire luminous flux: 5405 lm
A: 700 mm
B: 180 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 13000 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu