IZAR R MAX IR.L1.700M.91Y
Тип: потолочный светильник. Абажур: акриловоe стеклo. Светильник: листовая сталь, покрытая белым лаком.
Hапряжение: 230V
ик код: IK06
добавочное 	сопротивление: Driver
CRI:  >90
Жизнь СИД: L80/F10 50000 часов
Ватт: 86 W
Цветовая температура: 3000 K
Module luminous flux: 11930 lm
Luminaire luminous flux: 10383 lm
A: 700 mm
B: 180 mm
Дали 2: Доступно
Bluetooth контроль: Доступно по запросу
Вес: 10200 g