Popis

IZAR R MAX IR.L2.700M.91Y
Typ: stropní svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 86 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 12410 lm
Světelný tok svítidla: 10800 lm
A: 700 mm
B: 180 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 10200 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu