Description

IZAR R MAX IR.L2.700M.91Y
Type: ceiling lamp. Lampshade: acrylic glass. Light body: white painted steel plate.
Voltage: 230V
IK code: IK06
Ballast: Driver
CRI:  >90
LED life: L80/F10 50000 hours
Watt: 86 W
Color temperature: 4000 K
Module luminous flux: 12410 lm
Luminaire luminous flux: 10800 lm
A: 700 mm
B: 180 mm
Dali 2: Available
Bluetooth control: Available on inquiry
Weight: 10200 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu